**PT.TRANSFORMASI INDONESIA**

**UNIT\_\_ The Vida \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**SEKENARIO**

**KEADAAN DARURAT EVAKUASI KEBAKARAN**

**THE VIDA BUILDING PADA SIANG HARI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **JABATAN** | **PERSONIL** | **PLOTINGAN** | **TUGAS** |
| **1** | **SPV SEC** | **1 ( SATU )** | **LOBBY** | **KORDINATOR** |
| **2** | **KOMANDAN REGU** | **1 ( SATU )** | **MOBILE** | **FIRE FIGHTER /PEMADAM** |
| **3** | **SECWAN** | **1 ( SATU )** | **RESEPSIONIS** | **MENGARAHKAN KE TITIK TUMPUL** |
| **4** | **ANGGOTA** | **1 ( SATU )** | **LOBBY** | **FIRE FIGHTER /PEMADAM** |
| **5** | **ANGGOTA** | **1 ( SATU )** | **PINTU KELUAR** | **RESCUE TEAM /PENYISIR KORBAN** |
| **6** | **ANGGOTA** | **1 ( SATU )** | **BASEMENT 1** | **FIRE LIFT / OPERATOR LIFT** |
| **7** | **ANGGOTA** | **1 ( SATU )** | **PARKIR BELAKANG** | **RESCUE TEAM /PENYISIR KORBAN** |
| **8** | **ANGGOTA** | **1 ( SATU )** | **PATROLI** | **FIRE FIGHTER /PEMADAM** |
| **9** | **ANGGOTA** | **1 ( SATU )** | **BASEMENT2** | **RESCUE TEAM /PENYISIR KORBAN** |

**PT.TRANSFORMASI INDONESIA**

**UNIT\_\_ The Vida \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**SEKENARIO**

**KEADAAN DARURAT EVAKUASI KEBAKARAN**

**THE VIDA BUILDING PADA SIANG HARI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **JABATAN** | **PERSONIL** | **PLOTINGAN** | **TUGAS** |
| **1** | **SPV SEC** | **1 ( SATU )** | **LOBBY** | **KORDINATOR** |
| **2** | **KOMANDAN REGU** | **1 ( SATU )** | **MOBILE** | **FIRE FIGHTER /PEMADAM** |
| **3** | **SECWAN** | **1 ( SATU )** | **RESEPSIONIS** | **MENGARAHKAN KE TITIK TUMPUL** |
| **4** | **ANGGOTA** | **1 ( SATU )** | **PINTU KELUAR** | **FIRE FIGHTER /PEMADAM** |
| **5** | **ANGGOTA** | **1 ( SATU )** | **CEK SUHU** | **RESCUE TEAM /PENYISIR KORBAN** |
| **6** | **ANGGOTA** | **1 ( SATU )** | **BASEMENT 1** | **FIRE LIFT / OPERATOR LIFT** |
| **7** | **ANGGOTA** | **1 ( SATU )** | **~** | **RESCUE TEAM /PENYISIR KORBAN** |
| **8** | **ANGGOTA** | **1 ( SATU )** | **~** | **FIRE FIGHTER /PEMADAM** |
| **9** | **ANGGOTA** | **1 ( SATU )** | **~** | **RESCUE TEAM /PENYISIR KORBAN** |

***Informasi dari petugas enginering alarm berbunyi***,

YUDISTIRA 🡪 NAKULA “ Nakula Monitor”

NAKULA 🡪 YUDISTIRA “ Masuk, Taruna Bongkar......”

YUDISTIRA 🡪 NAKULA “ Tolong di chek Lantai 3A Unit 1,ada indikasi Alarm Aktif”

NAKULA 🡪 YUDISTIRA “ Siap , Segera dilaksanakan ”

***NAKULA langsung menghubungi KOMANDAN REGU (DEMAK***)

NAKULA 🡪 DEMAK “ Demak Monitor ”

DEMAK 🡪 NAKULA “ Masuk Nakula ”

NAKULA 🡪 DEMAK “ Info dari enginering, Tolong di cek 3A Unit 1,ada

indikasi Alarm aktif”

DEMAK 🡪 NAKULA “ 86 Siap, 10-8”

***Danru langsung menuju ke Lantai 3A unit 1 untuk memeriksa ke lokasi berbunyinya Alarm,dengan membawa Alat Pemadam Api Ringan (APAR).untuk memastikan apakah benar atau tidaknya ada api. Kalau ternyata benar telah terjadi kebakaran segera lakukan pemadaman.***

**CATATAN PENTING**

**DANRU,**

**Harus benar benar memastikan mengetahui titik sumber api berasal darimana,dan apabila titik api terdapat di dalam panel listrik.....!!!. Maka pemadaman api jangan langsung menggunakan Apart atau Hidrant, Sebelum pemadaman api....Danru wajib berkordinasi dengan petugas Engginering agar petugas Engginering dapat mematikan terlebih dahulu seluruh aliran listrik yang berada di lantai tersebut. setelah itu petugas dapat memadamkan api dengan apar dan tidak diperbolehkan menggunakan Hidrant.**

***DANRU (DEMAK) Kordinasi dengan NAKULA bahwa lokasi tersebut terjadi JAYA 65........***.

DEMAK 🡪 NAKULA “ NAKULA Monitor ”

NAKULA 🡪 DEMAK “ Masuk DEMAK “

DEMAK 🡪 NAKULA “ Terjadi JAYA 65 di Area tersebut ”

NAKULA 🡪 DEMAK “ SEGERA LAKUKAN PEMADAMAN “

DEMAK 🡪 NAKULA “ Nakula Monitor, Api tidak bisa dipadamkan dengan

Apar ”

NAKULA 🡪 DEMAK “ Di Timur ....Bantuan Team Fire “

NAKULA 🡪 TEAM ERT “ Team Fire......Monitor “

TEAM ERT 🡪 NAKULA “ Masuk Komandan Perintah..... ”

NAKULA 🡪 TEAM ERT “ Segera meluncur ke TKP “

TEAM ERT 🡪 NAKULA “ Siap Komandan......”

**CATATAN PENTING**

***TEAM ERT,***

***Petugas Lobby dan Petugas Genset dengan menggunakan seragam Fire dan perlengkapan yang lain meluncur ke titik api , Dibantu Petugas Basement 1 dengan membawa kunci manual lift dengan menekan tombol merah agar Lift Service otomatis turun dengan sendirinya ke Ground.Petugas Basement 1 sebagai Operator Lift Fire System. Apabila Api tidak bisa dipadamkan dengan APAR, Maka Demak (Danru) berkordinasi dengan Nakula (SPV Security) meminta ijin untuk menggunakan HYDRANT.dikarenakan titik api tidak bisa dipadamkan dengan Apar dan titik api tidak berada di PANEL LISTRIK***

***NAKULA langsung berkordinasi dengan petugas Engginering bahwa dilokasi tersebut terjadi ” JAYA 65 “.***

NAKULA 🡪 YUDISTIRA “ YUDISTIRA Monitor ”

YUDISTIRA 🡪 NAKULA “ Masuk Nakula, Taruna Bongkar“

NAKULA 🡪 YUDISTIRA “ POSITIF JAYA 65, DI LANTAI 3A UNIT 1

Api tidak bisa dipadamkan dengan apar

Mohon ijin menggunakan hidrant “

YUDISTIRA 🡪 NAKULA “ Di Timur Tunggu Printah “

***KET :***

***DEMAK langsung melakukan tindakan pemadaman dengan menggunakan APAR sambil menunggu bantuan dari Team FIRE FIGHTER.***

***YUDISTIRA langsung menghubungi KPOD /RAJAWALI untuk melaporkan bahwa telah terjadi JAYA 65 di Lantai 3A Unit 1.***

YUDISTIRA 🡪 RAJAWALI “ Melaporkan bahwa Alarm berbunyi di Lantai 3A

unit 1 karena JAYA 65 “

RAJAWALI 🡪 YUDISTIRA “ Lakukan pemadaman sesuai dengan Prosedur “

YUDISTIRA 🡪 RAJAWALI “ Siap Pak... “

NAKULA 🡪 YUDISTIRA “ YUDISTIRA Monitor “

YUDISTIRA 🡪 NAKULA “ Masuk Nakula “

NAKULA 🡪 YUDISTIRA “ Tolong dipastikan Jockey Pump Electrik dan Diesel dapat

difungsikan”

YUDISTIRA 🡪 NAKULA “ Baik Pak, Jockey Pump sudah stanby ,Hidrant sudah

dapat dipergunakan “

***Ternyata tidak bisa dipadamkan dengan menggunakan APAR dan HIDRANT maka terjadi KEBAKARAN,..........Lalu Danru /Demak berkordinasi dengan Nakula.***

DEMAK 🡪 NAKULA “ Nakula Monitor “

NAKULA 🡪 DEMAK “ Masuk Demak “

DEMAK 🡪 NAKULA “ Api tidak bisa dipadamkan dengan menggunakan Apar

dan Hidrant...... Mohon Ijin Perintah Lanjut “

NAKULA 🡪 DEMAK “ Di Timur Tunggu Perintah “

***NAKULA langsung menghubungi KPOD ( Kepala Pengendali Operasi Darurat) / RAJAWALI, Untuk meminta perintah lanjut***

NAKULA 🡪 RAJAWALI “ Rajawali Monitor “

RAJAWALI 🡪 NAKULA “ Masuk “

NAKULA 🡪 RAJAWALI “ Api tidak bisa dipadamkan dengan APAR dan

HIDRANT.... Mohon Ijin Perintah Lanjut “

RAJAWALI 🡪 NAKULA “ EVAKUASI dilaksanakan segera dan General Alarm Di

Aktifkan “

NAKULA 🡪 RAJAWALI “ Siap ......Dilaksanakan “

YUDISTIRA 🡪 RAJAWALI “ Siap ......Dilaksanakan “

***Danru (Demak) dan Team Fire Fighter turun ke Area Ground. Danru membantu petugas parkir di pintu masuk, Team Fire Fighter membantu mengarahkan penghuni gedung ke Assembly Poin/Titik Tumpul. Persiapan untuk melakukan penyisiran yaitu Petugas Basement 2,Petugas Parkir Belakang,Petugas Pintu Keluar.***

***KPOD (Kepala Pengendali Operasi Darurat) / Rajawali memerintahkan untuk dilakukan EVAKUASI.***

***YUDISTIRA segera menghubungi DPK (Dinas Pemadam Kebakaran) dan AMBULANCE dengan menggunakan Speeddial dan melaporkan kepada RAJAWALI.***

YUDISTIRA 🡪 RAJAWALI “ Rajawali Monitor “

RAJAWALI 🡪 YUDISTIRA “ Masuk “

YUDISTIRA 🡪 RAJAWALI “ Ambulance, Dinas Pemadam Kebakaran dan Polsek

Kebon Jeruk Sudah di hubungi, akan segera tiba di

lokasi

RAJAWALI 🡪 YUDISTIRA “ 86, Pak “

\*\*073...............................DPK (Dinas Pemadam Kebakaran)

\*\*083................................AMBULANCE Rumah Sakit Siloam

\*\*068................................POLSEK Kebon Jeruk.

Petugas Control Room menyalakan General Alarm

Petugas Control Room memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung akan diadakan Evakuasi

Via PAGING.

**EVAKUASI**

**YUDISTIRA** memerintahkan seluruh Team agar berada di posisi masing-masing

1. Petugas parkir segera menutup pintu keluar dan pintu masuk,Pastikan tidak ada yang masuk kecuali petugas DPK,Kepolisian dan Ambulance.
2. Secwan dan Secretaris Building Management , membuka pintu janitor ground dan standby serta mengarahkan penghuni gedung ketempat Assembly Point/Titik kumpul di depan gedung The Vida.
3. Cleaning Service standby dengan perlengkapan P3K.
4. Team Penyisir ( Petugas pos Keluar,Pos Belakang,Pos Basement 2) segera melakukan penyisiran.

**Team penyisir ( Rescue ) melaporkan kepada kepala EVAKUASI ( YUDISTIRA )**

TEAM PENYISIR 🡪 YUDISTIRA “ Yudistira Monitor “

YUDISTIRA 🡪 TEAM PENYISIR “ Masuk “

TEAM PENYISIR (Pos Keluar) 🡪 YUDISTIRA “ Rooftop Selatan .........Clear “ Dst

TEAM PENYISIR (Pos Basement 2) 🡪 YUDISTIRA “ Rooftop Utara ............Clear “ Dst

YUDISTIRA 🡪 TEAM PENYISIR “ Di Lanjut.... “

TEAM PENYISIR 🡪 YUDISTIRA “ Siap Di Laksanakan “

**Keterangan** :

Team Penyisir melakukan penyisiran hingga ke Lobby Utama.

TEAM PENYISIR 🡪 YUDISTIRA “ Basement 1 dan Basement 2 ....Clear “

YUDISTIRA 🡪 TEAM PENYISIR “ Oke Di Lanjut “

**Keterangan** :

Setelah melakukan penyisiran (Petugas Pos Belakang) Standby di pintu tangga darurat sisi selatan untuk mengarahkan penghuni gedung ke Assembly Area.

**“ SEMUA TEAM DALAM KENDALI YUDISTIRA , JADI JANGAN MEMOTONG PEMBICARAAN DI HT “**

Selama kegiatan penyisiran dan apabila terdapat tenant atau orang didalam area kebakaran di arahkan Petugas untuk menggunakan tangga darurat hingga dipastikan ..........Clear.

Apabila ada tenant yang tidak mau menggunakan tangga darurat ,wajib di evakuasi menggunakan Lift Service.

YUDISTIRA 🡪 PETUGAS CCTV “ CCTV Monitor “

CCTV 🡪 YUDISTIRA “ Masuk ......Pak “

YUDISTIRA 🡪 CCTV “ Bagaimana pantauan CCTV ,apakah ada tenant yang

Yang butuh bantuan “

CCTV 🡪 YUDISTIRA “ Ada karyawan yang terjatuh dan butuh bantuan di 3A“

YUDISTIRA 🡪 TEAM PENYISIR “ Team Penyisir Tercopy“

TEAM PENYISIR 🡪 YUDISTIRA “ Siap..... Meluncur “

***OPERATION ( TEAM PENDATA***)

OPERATION mendata semua tenant yang berada di lantai 9 hingga Lobby.

Melaporkan kepada YUDISTIRA tentang hasil evaluasi.

Setelah penyisiran selesai dan dinyatakan kondusif semua team kembali ke Assembly Area.

Kecuali petugas Lift Service yang akan melayani dan mengantar team kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat.

Setelah api selesai ditanggulangi dengan baik oleh Dinas Pemadam Kebakaran,Petugas langsung mengawasi di keseluruhan gedung akses pintu yang bisa dilalui orang, agar tidak boleh masuk area gedung selain petugas.

Petugas Control Room melakukan Paging kembali serta menormalkan kembali.

Petugas jaga membuat laporan berita acara kejadian, untuk bahan laporan

Security, Cleaning Service, Scure Parking dan Engginering diharapkan berbaris dengan tertib di area Assembly poin.

***FIRE .......... NO !! SAFETY.......... YES !!***

***THE VIDA JAKARTA .......IS THE BEST***